# Secuencia de lote de fuente

La configuración Lote de fuentes se encuentra en la opción Lote del menú Fuentes.

El controlador se puede configurar para seleccionar una secuencia de lotes, basada en un número de identificador o una cadena de identificadores.

Entrada | Descripción
--- | ---
Número identificador | El número debe ser un número entero positivo que puede originarse en un accesorio o una entidad de control externa.
Cadena de identificadores | La cadena debe contener caracteres ASCII y puede provenir de un escáner o una entidad de control externa.
Selector de bocas | El uso de uno o varios selectores de bocas.

## Tutoriales de productos esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=-dTjDz6ravw

En esta sección

- Creación de lote fuente
- Configuración de la posiciones significativas para la lectura de la cadena del código de barras.
- Combinar cadenas de identificadores