# Configuration des lots

Un lot est configuré pour exécuter un nombre spécifique de serrages consécutifs avec le même programme de serrage. Il faut spécifier un programme de serrage et une taille de lot pour pouvoir exécuter les lots.

Paramètres de configuration des lots
Paramètre | Description
--- | ---
Programme de serrage | Programme de serrage à utiliser avec le lot.
Taille de lot | Nombre de serrages à exécuter dans le lot. Le nombre maximum de serrages dans un lot est de 250. La taille de lot 0 donnera au lot un nombre infini de serrages.
Numéro d'identifiant | Lorsque l'on utilise un sélecteur à douilles, c'est cette position de douille qui est utilisée pour activer le lot.