# Översikt över licenser

Konfiguration av funktioner som regleras av licenser kan göras även om en installerad licens saknas. T.ex. konfiguration av åtdragningsprogram och konfiguration av Multistep-program. Det är också möjligt att tilldela dessa funktioner till ett verktyg eller en virtuell station. Om du kör funktionen utan en giltig licens måste du dock installera rätt licens.

Licenshantering utförs i två steg: uppdrag och körtid (avtryckare intryckt). Om en funktion för vilken ingen licens är installerad tilldelas en virtuell station visas ett rött utropstecken i den virtuella stationsvyn i ToolsTalk 2. Styrenhetens gränssnitt visar också en varningstriangel vid verktyget eller uppgiftsytan (beroende på vad som saknas). Om en funktion för vilken ingen licens är installerad startas (dvs. avtryckare intryckt), kommer en händelse att presenteras för användaren som informerar användaren om vilken licens som saknas. Det går inte att fortsätta utan en korrekt licens installerad.

Att köra en olicensierad funktion kommer i de flesta fall att resultera i ett låst verktyg.

Många egenskaper och funktioner i styrenheten kräver en licens för att kunna tilldelas och användas av en virtuell station. Det finns tre typer av signaler:

## Virtuell stations-typ

Flera funktioner i ett enda paket. Den virtuella stationstypen bestämmer bland annat vilka verktyg som kan köras, hur många program och sekvenser som kan användas, vilka åtdragningsstrategier som finns och typen av rapportering som kan göras. Funktionerna i varje virtuell stationstyp är funktioner som ofta används i samband med varandra, eller som har interna beroenden som kräver att andra funktioner i paketet finns. Virtuella stationstyper är tilldelade i sin helhet till en virtuell station. Den virtuella stationen kan sedan utnyttja alla funktioner som finns i virtuell stationstyp. För att kunna utföra åtdragningar måste en virtuell station tilldelas en licens för virtuell stationstyp. Beroende på licenstypen kommer olika åtdragningsmöjligheter att aktiveras eller blockeras.

## Virtuell stations-funktion

Individuella funktioner som kan komplettera virtuella stationstyper. Många funktioner kan köpas som en enda licens.

## Styrenhetsegenskap

Egenskaper som tillhör styrenheter. Dessa är funktioner som Soft PLC och Step Sync, som tilldelas en styrenhet och när de är tilldelade kan användas av alla virtuella stationer på den styrenheten.