# Kanalmaskinvarustatus – 81

Channel Hardware Status (Status för kanalens maskinvara) identifierar maskinvarustatus för enskilda bultar/skruvar vid synkroniserad åtdragning. 64 kanaler stöds.
Signalen Channel Hardware Status visar information om maskinvarustatus och eventuella fel.

Namn i SoftPLC: CHANNEL_HARDWARE_STATUS

Signaltyp | Värdetyp | Storlek min [bit] | Storlek max [bit]
--- | --- | --- | ---
Tillstånd | enhet32 rad | 1 | 64

Signalen Channel Hardware Status – 81 innehåller undersignaler (för mer information, se ”Utsignaler: Undersignaler”).

## Enheter

- Fältbuss: SANT

- Indikatorbox: SANT

- Intern I/O: SANT

- Operatörspanel: SANT

- Verktygsfunktioner: FALSKT

- ST-väljare: FALSKT

- Ljusfyr: SANT

- TLS-tagg: FALSKT

- I/O-expander: SANT