# ソースの開始

ツール開始ソースを使って、ツールを開始する方法を設定します。デフォルト値は、トリガーのみです。

開始ソースは、特定のツールタイプでのみ使用できます。

開始ソースのオプション
ソースを開始 | 説明
--- | ---
トリガのみ | 締め付けを開始するには、ツールのトリガを押します。
トリガまたはプッシュ | ツールトリガを押すかツールをジョイントに押して付けて、締め付けを開始します。
トリガとプッシュ | ツールトリガを押してツールをジョイントに押して付けて、締め付けを開始します。
プッシュのみ | ツールをジョイントに押して付けて、締め付けを開始します。
デジタル入力 | 締め付けの開始をトリガするために、デジタル入力を使用する信号があります。
安全トリガー | （トリガーとプッシュのように）2 つのトリガーが、締め付けを開始するのに相互に 500 ミリ秒以内に有効になります。