# Časové monitorovanie (uplynutý čas)

Časové monitorovanie je k dispozícii pre všetky stratégie uťahovania okrem rotácie. Časové monitorovanie môže byť aktivované, keď sú aktivované uhlové limity. Časové monitorovanie je dostupné pre stupeň zaskrutkovania a záverečný stupeň uťahovacieho stupňa.

Na minimalizovanie rizika neočakávaného trhnutia na konci uťahovania pri použití stratégie uťahovania TurboTight nezabudnite aktivovať časové monitorovanie.

Pretože ovládanie stopy trvá dlhší čas, existuje vždy krátky rozdiel medzi uplynutým časom programu v porovnaní s uplynutým časom stupňa. Toto je viditeľné hlavne v jednostupňových programoch.

Pri použití STB nástroja nie je možné používať časové monitorovanie, ak sú zapnuté všetky možnosti monitorovania.