# Príručka so stručným návodom

Na vytvorenie lepšieho prehľadu systému, tento návod zbežne prechádza rôznymi krokmi, ktoré sú potrebné na to, aby ste začali systém používať.

Táto časť nepokrýva každú funkciu systému, ale radšej sa sústredí na tie najzákladnejšie.

1. Rozhodnite sa, aký druh nástroja budete používať. Druh používaného nástroja ovplyvňuje dostupnosť stratégií uťahovania.

2. Hlavný účel nástroja je samotné uťahovanie. Dosiahnete pomocou programu na uťahovanie, ktorý zahŕňa všetky relevantné parametre na uťahovanie, napríklad požadovaný uhol alebo požadovaný uťahovací moment.

3. Jeden alebo viacero programov na uťahovanie môžete pridať do Sekvencie dávkovania, ktoré fungujú ako série programov na uťahovanie. Sekvencia dávkovania môže byť, napríklad určité číslo uťahovaní s programom na uťahovanie alebo sekvencia rôznym programov na uťahovanie.

4. Vytvorte Virtuálnu stanicua priraďte k nej nástroj. Virtuálna stanica pôsobí ako rozhranie medzi ovládačom a nástrojom, čím umožňuje, aby boli k jednému fyzickému ovládaču pripojené viaceré nástroje. Virtuálna stanica je nevyhnutná, aj keď je na ovládač pripojené len jedno zariadenie.

5. K virtuálnej stanici priraďte zariadenie. Úlohou môže byť buď program na uťahovanie, sekvencia dávkovania, alebo stanovený digitálny vstup (napríklad zo skenera barového kódu). Nástroj, ktorý ste priradili k stanici bude teraz schopný danú úlohu vykonať.