# Importazione di configurazioni e impostazioni del controller

Quando gli utenti importano la configurazione e le impostazioni del controller, le controparti esistenti vengono sostituite da quelle importate.

Le seguenti configurazioni non vengono importate o deselezionate:

- Le impostazioni di rete del controller non vengono importate

- I risultati e gli eventi non vengono importati

- L'assegnazione della licenza non viene importata

- L'attività assegnata nelle stazioni virtuali è deselezionata

- "jsonConfigurations.zip" (programmi di serraggio e allentamento multifase) non viene importato

- "licenseInformation.zip" (Informazioni sulla licenza e funzionalità di sistema) non viene importato

## Come importare configurazioni e impostazioni del controller

1. Nella vista Home, selezionare la scheda Controller. Quindi, sul lato sinistro, selezionare la scheda Esporta/Importa.

2. Nella finestra Importa, selezionare Importa.

   Una finestra a comparsa Informazioni conferma che tutte le impostazioni per programma di serraggio, lotto, accessori e controller verranno sostituite con le impostazioni del file importato.
   Non verranno importate le impostazioni per rete, PIN e risultati ed eventi.

   Selezionare Continua.

3. Nella finestra a comparsa Importa, selezionare Scegli file. Quindi, selezionare il file da importare sul controller.

   Al termine del processo di importazione, il controller si riavvierà automaticamente.

   Se il processo di importazione viene interrotto prima dell'avvio avviato o il file non viene più visualizzato, l'utente viene informato e occorre riavviare il controller (per fare in modo che sia in uno stato valido).
   Se il processo di importazione viene interrotto ma il file non è danneggiato ed è esistente, è possibile completare l'importazione.