# TAG-val

TAG-val används för att välja ett åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har ett TAG-nummer som motsvarar TAG-numret på den TAG som sätts in i ST-skiftnyckelns smartHEAD.

TAG-val finns bara för ST-skiftnyckel.

Alternativ för TAG-val | Beskrivning
--- | ---
Av | ST-skiftnyckeln skickar ingen signal till styrenheten att välja åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens.
På | Välj åtdragningsprogram/batch eller batchsekvens som har ett TAG-nummer som har konfigurerats under Batchsekvens/Källåtdragning/Källbatch.