# Nastavenie programu StepSync (hardvér)

Všimnite si, že konfigurácia softvéru musí byť vykonaná pred dokončením nastavenia hardvéru, aby sa zabránilo možným konfliktom pri konfigurácii.

Funkcia StepSync umožňuje pripojiť niekoľko zariadení POWER FOCUS 6000, aby mohli bežať synchronizované utiahnutia.

1. Uistite sa, že bol každý ovládač správne nakonfigurovaný (pre viac informácií pozri Konfigurácia StepSync).

2. Pomocou kábla reťazca Power Focus 6000 pripojte port Sync Reference Com B do prvého portu kom. A. synchronizovaného člena A.

3. Pomocou iného kábla reťazca PF6000 pripojte prvý Com Port B člena synchronizácie k druhému Com Port A člena synchronizácie. Urobte to u všetkých ďalších ovládačoch.

   Systém StepSync môže byť nakonfigurovaný maximálne s 5 členmi synchronizácie.

A | Odkaz na synchronizáciu | D | Pripojené na Com Port A
B | Člen synchronizácie | E | Kábel reťazca Power Focus 6000
C | Pripojené na Com Port B |  |

Relevantné informácie

- Konfigurácia StepSync