# Vybrať vstup a veľkosť dynamickej dávky - 30007

Používa sa na nastavenie veľkosti dávky pre konkrétne „identifikačné číslo“ v zdrojovej úlohe uťahovania, pričom spustí „Externé ovládanie dávky“.

Veľkosť dávky je možné nastaviť na 1 – 250.

Ak je veľkosť dávky nastavená na 0, pokladá sa za nekonečnú dávku. Keď už bola nastavená, používateľ nie je schopný zrušiť nastavenie dávky späť do stavu, kde nemá žiadnu veľkosť.

Prevodník | Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | --- | ---
Štandard | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16
TreatZeroAsOne | Stav | Celočíselný údaj | 16 | 16

Aby sa predišlo duplicitným signálom, je možné definovať Prevodníky hodnôt.

Prevodníky sa používajú na podporu viac ako jedného zobrazenia rovnakého signálu (napríklad Stav uhla/momentu môže byť zobrazený po bitoch aj ako stavový znak).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: FALSE

- Interný I/O: FALSE

- Ovládací panel: FALSE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: FALSE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: FALSE