# Stav hardvéru kanála - 81

Stav hardvéru kanála je výstupný signál, ktorý identifikuje stav hardvéru jednotlivých kanálov. Podporovaných je 64 kanálov.
Signál Stav hardvéru kanála zobrazuje informácie o stave hardvéru a možných chybách.

Názov v SoftPLC: CHANNEL_HARDWARE_STATUS

Typ signálu | Typ hodnoty | Veľkosť min. [bit] | Veľkosť max. [bit]
--- | --- | --- | ---
Stav | uint32 array | 1 | 64

Signál Stav hardvéru kanála - 81 obsahuje podsignály (pre viac informácií pozri „Výstupné signály: Podsignály“).

## Zariadenia

- Prevádzková zbernica: TRUE

- Pole indikátora: TRUE

- Interný I/O: TRUE

- Ovládací panel: TRUE

- Funkcie nástroja: FALSE

- Volič ST: FALSE

- Signálny stĺpik: TRUE

- Značka TLS: FALSE

- Expandér I/O: TRUE