# Impulswerkzeug-Alarm Ölstand leer - 167

Die in der Werkzeugwartung konfigurierte Ölstandsüberwachung bietet eine Erinnerungsfunktion zum Nachfüllen des Öls in einem Impulswerkzeug. Das Signal benachrichtigt den Benutzer nicht, wenn der Startknopf gedrückt wird.
Das Signal wird gelöscht, wenn das Werkzeug getrennt wird. Dann wird es vom Werkzeug erneut gesendet, wenn die Bedingung beim nächsten Anschließen des Werkzeugs erfüllt ist.

Name in SoftSPS: TOOL_OIL_LEVEL_EMPTY

Signaltyp | Werttyp | Min. Größe [Bit] | Max. Größe [Bit]
--- | --- | --- | ---
Status | Boolesche Instanz | 1 | 1

## Geräte

- Feldbus: TRUE

- Leuchtbox: TRUE

- Interne E/A: TRUE

- Bedienpult: TRUE

- Werkzeugfunktionen: TRUE

- ST-Selektor: FALSE

- Signalsäule: TRUE

- TLS-Tag: TRUE

- E/A-Erweiterung: TRUE