1. Power Focus 6000
2. Configuration
3. Utiliser l'onglet Coffret
4. StepSync
5. Signaux StepSync
6. Signaux de sortie : Sous-signaux
7. État du canal matériel - 81 : Sous-signaux

# État du canal matériel - 81 : Sous-signaux

- Tous les signaux
- Entraînement déconnecté
- Temp. entraînement élevée
- Erreur de tension de l’entraînement
- Arrêt d'urgence actif
- Erreur matérielle générale
- Réglage fin du moteur nécessaire
- Câble d'outil non valide
- Outil déconnecté
- Temp. outil élevée
- Erreur du transducteur de couple