# ツールメンテナンス

このツールは、サービス間隔数を保存し、ツールのメンテナンスまたはサービスが必要になる前に締め付けを何回実行することができるかをカウントします。

## メンテナンスアラームの設定

1. ホームビューで、[設定]タブをタップし、[ツール]を選択します。

2. [サービスインジケーターアラーム]を[オン]に設定します。

3. ホームビューに戻り、[ツール]タブをタップして、アラームを設定するツールを選択します。

4. [サービス間隔] ボックスに値を入力します。

   サービス間隔は 10,000 の倍数でのみ設定できます。10,000 の倍数以外の数は、10,000 の最も近い倍数に四捨五入されます。

   パルスツールで作業する場合、締め付け回数とパルス数の両方に対してサービス間隔が設定されます。いずれか最初に到達した間隔で、アラームをトリガします。

メンテナンスパラメーター
フィールド | 説明
--- | ---
最後の点検 | 最後の点検が実施された日時。最後のサービス日付は、修理工場で設定されます。最後のサービス日は、サービスカウントのリセットボタンが押された時点の現在の日時に設定されます。
サービスでの総締め付け数 | 最初にツールが使用されてから、ツールが行った締め付けの合計数。この値は、サービスで利用可能になり、次のサービスまで同じままです。
残りの締め付け数 | サービス間隔に達するまでの残りの合計締め付け回数
サービス間隔 | 2 つのサービスイベント間に実施される締め付け回数。10,000 の倍数で設定できます。
サービスでの総パルス数 | [パルスツールのみ] 最初にツールが使用されてから、ツールが行ったパルスの合計数。この値は、サービスで利用可能になり、次のサービスまで同じままです。
残りのパルス | [パルスツールのみ] サービス間隔に達するまでの残りの合計パルス数
サービス間隔 | [パルスツールのみ] 2 つのサービスイベント間に実施されるパルス数。10,000 の倍数で設定できます。
サービスカウンタをリセットします。 | 残りの締め付けカウンタをリセットし、最後のサービス日を現在の日付に設定します。
サービスデータのリセット | [パルスツールのみ] 残りの締め付けカウンターと油の状態をリセットし、最終サービス日を現在の日付に設定します。