# 建议使用最小尺寸的电缆

有关占用空间最小的尺寸信息，请参阅安装 FlexSystem。

电缆

要将 FlexCarrier 连接到主开关板，请使用电源电缆：

| 名称 | 货号
--- | --- | ---
A | DaisyCh 电源电缆 SE 1m | 4222 1948 01

要将 FlexCarrier 连接到 3 插槽 FlexCarrier，请使用以下电源线：

要将 FlexCarrier 连接到 6 插槽 FlexCarrier，请使用以下电源线：

| 名称 | 货号
--- | --- | ---
A | DaisyCh 电源电缆 LE 0.365m | 4222 2082 12
B | DaisyCh 电源电缆 LE 0.22m | 4222 2082 11
C | DaisyCh 电源电缆 RES 0.65m | 4222 2084 11
D | DaisyCh 电源电缆 SRE 0.65m | 4222 2083 11
E | DaisyCh 电源电缆 RE 0.22m | 4222 1946 11
F | DaisyCh 电源电缆 RE 0.365m | 4222 1946 12

控制电缆

使用这些控制电缆：

系统定向 | 名称 | 货号
--- | --- | ---
水平 3 插槽 | 菊链控制电缆 0.44m | 4222 2062 01
水平 6 插槽 | 挠性菊链控制电缆 0.61m | 4222 2062 04
垂直系统 | 挠性菊链控制电缆 0.84m | 4222 2062 03