# 最小設置面積のための推奨ケーブル

設置面積を最小にした設置寸法に関する情報については FlexSystemの取り付け をご覧ください。

電源ケーブル

FlexCarrier を主電源配電盤に接続するには次の電源ケーブルを使用してください：

| 名称 | 製品番号
--- | --- | ---
A | デイジーチェーン電源ケーブル SE 1m | 4222 1948 01

FlexCarrier を3スロット FlexCarrier に接続するには次の電源ケーブルを使用してください：

FlexCarrier を6スロット FlexCarrier に接続するには次の電源ケーブルを使用してください：

| 名称 | 製品番号
--- | --- | ---
A | デイジーチェーン電源ケーブル LE 0.365m | 4222 2082 12
B | デイジーチェーン電源ケーブル LE 0.22m | 4222 2082 11
C | デイジーチェーン電源ケーブル RES 0.65m | 4222 2084 11
D | デイジーチェーン電源ケーブル SRE 0.65m | 4222 2083 11
E | デイジーチェーン電源ケーブル RE 0.22m | 4222 1946 11
F | デイジーチェーン電源ケーブル RE 0.365m | 4222 1946 12

コントロールケーブル

次のコントロールケーブルを使用してください：

システムの向き | 名称 | 製品番号
--- | --- | ---
水平3スロット | デイジー制御ケーブル 0.44 m | 4222 2062 01
水平6スロット | Flex デイジー制御ケーブル 0.61m | 4222 2062 04
垂直システム | Flex デイジー制御ケーブル 0.84m | 4222 2062 03