# バーチャルステーションメニュー

バーチャルステーションは、バーチャルステーションメニューで構成します。

バーチャルステーションは、物理的なステーションのソフトウェアを要約したものであり、特定のツールを使用して、ツールを使って異なるタスクをリモートで実行するよう設定することができます。

コントローラーごとに多数の仮想ステーションを設定できます。各仮想ステーションは以下に接続できます：

- 1 つ以上のツール

- 1 つまたは複数のアクセサリ

仮想ステーションを使用することで、オペレーターは、同じコントローラーを使用して複数のツールを操作し、さまざまなタスクを実行することができます。

さまざまなツールを構成する場合、[開始ソース]の選択した開始信号が選択したツールと一致しており、選択したタスクが特定のツールで実行すできることを確認してください。

締め付けを開始できるようになる前に、仮想ステーションメニューでタスクを選択する必要があります。タスクは、次の 3 つのタイプのうちの 1 つです。

- 同期モード

- バッチシーケンス

- ソース

選択は、オペレーターにより手動で、または外部信号により行うことができます。

## Product Essentialsチュートリアル

https://www.youtube.com/watch?v=Ay0zO5fGSD8

本セクション内

- 仮想ステーションの作成
- 仮想ステーションへのライセンス割り当て
- バーチャルステーションからのライセンスの割り当て解除
- 仮想ステーションでのタスクウィンドウの構成
- 仮想ステーションのプロトコルウィンドウの構成
- 仮想ステーションでのフィールドバスウィンドウの構成