# PF6 FlexSystem 菜单

## DC IAM

智能应用模块 (IAM) 是控制器中的非易失性存储。存储模块包括所有控制器程序、配置和结果。某些模块还可能包括额外加载的功能项。

参数 | 说明
--- | ---
名称 | 在将系统连接到 ToolsTalk 2 时用作标识符。
IAM 信息 | 有关 FlexIAM 的信息

## 软件

软件用于加载新的系统软件。

参数 | 说明
--- | ---
当前版本 | 有关当前软件版本的信息。
存储的版本 | 有关存储的软件版本的信息。
软件激活 | 选择要使用的当前或存储的软件版本。
软件更新 | 点击浏览按钮更新软件。 浏览并选择软件升级文件，并按照说明完成安装。

要更新软件，请执行以下步骤：

1. 打开 Web GUI。

2. 点击控制器图标。

3. 选择PF6 FlexSystem。

4. 在软件更新字段中，单击浏览按钮。

5. 找到新的软件。它被捆绑在一个zip文件中。

6. 点击继续。

7. 按照屏幕上的说明执行安装。

控制器可存储两种安装的软件版本，即当前的和存储的。通过使用软件激活，可选择要使用哪种软件版本。

切换到其他软件版本时， 活动软件的配置将不会被复制。也就是说，一个软件中的任何配置更改都不会影响其他已安装的软件。

要激活安装的软件：

1. 在PF6 FlexSystem菜单中，进入软件。

2. 触摸软件激活，并遵循说明操作。

3. 重新启动系统。

## 硬件

参数 | 说明
--- | ---
控制器信息 | 有关控制器的信息
电池状态 | 电池的状态。
Anybus CC 模块 | 有关 Anybus CC 模块的信息

## 通道

通道 用于故障查找。它列出系统中的所有通道并显示每个通道的当前状态。

参数 | 说明
--- | ---
通道 1 | 显示每个活动通道上有关FlexDrive和工具的信息。
通道 2
...

## 导出/导入

导出/导入选项卡支持用户执行以下操作之一：导出、导入和自动备份。

导出窗口支持用户导出控制器配置、设置、结果和事件。此外，还可以导出工具日志，该日志可以与 Atlas Copco 服务人员共享，以解决工具问题。

导入窗口支持用户导入控制器配置和设置。

一次只能有一个活动的导出或导入。在进行中的导出/导入过程中，任何新的导出/导入尝试均被拒绝。

自动备份窗口支持用户自动生成备份文件。

## 在控制器间导出/导入

控制器可能有不同功能的不同 IAM 类型。
控制器可以导出适用于当前类型 IAM 模式的所有配置。

控制器无法导入从不同类型 IAM 模式中导出的文件。这同样适用于使用 ToolsTalk 2 的情况。

此部分内容

- 自动备份