# インストールとアップグレード

ソフトウェアを更新するには、次の手順を実行します：

1. Web GUI を開きます。

2. [FlexSystem] のアイコンをクリックします。

3. [ソフトウェア] を選択します。

4. [ソフトウェア更新] フィールドで [参照] ボタンをクリックします。

5. 新しいソフトウェアを見つけます。

6. [続行] をクリックします。

7. 画面に表示される指示に従って進みます。

8. システムが再起動したら、主電源スイッチを使用してシステムを再起動します。これは、すべてのシステム構成が確実に更新されるようにするためです。30 秒待ってから、主電源スイッチを再び ON に切り替えます。

ソフトウェアがバージョン 1.2.X からアップグレードされ、再起動後に締め付けプログラムに変換エラーが発生した場合は、締め付けプログラムリスト内のすべてのプログラムに対して次の操作を実行します。

1. 締め付けプログラムをダブルクリックすると、締め付けプログラムのページが表示されます。

2. 締め付けプログラムのプロパティで、文字列の末尾にある [説明] フィールドにドット（.）を追加します（フィールドが空の場合でもドットを追加します）。

3. 変更内容をプッシュします。