# デイジーチェーン

デイジーチェーンで1つの FlexCarrier を他の FlexCarrier に接続することができます。そうすれば、1つの FlexCarrier に収まる数よりも多くの FlexDrive を、1つの FlexController で制御することが可能になります。

FlexCarrier のアドレス設定

アドレスを連番で設定します。最初の FlexCarrier のアドレスは 1 に設定され、2 番目の FlexCarrier は 2 に、3 番目の FlexCarrier は 3 に設定されます。

工場のデフォルト設定は 0 です。インストールされているアプリケーションのアドレスに0を使用することはできません。

1. アドレスが 1 の 1 番目の FlexCarrier

2. アドレスが 2 の 2 番目の FlexCarrier

3. アドレスが 3 の 3 番目の FlexCarrier