# Produktüberblick

Der Drehmomentarm ist eine mechanische Vorrichtung zur Aufnahme von Schraubern und Schraubendrehern. Dieser Gelenk-Drehmomentarm absorbiert das Reaktionsmoment beim Verschrauben und schützt den Bediener so vor Belastung, Ermüdung und Verletzungen.

Dieser drehbare Drehmomentarm mit Reaktionsbremse legt ein Drehmoment sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung an. Der Bremsadapter kann die vertikale Stange in die korrekte Position relativ zum Werkzeug schwenken und hält den Rotationsgrad, um die vertikale Stange während des Verschraubungsvorgangs zu fixieren.

Verwenden Sie für die Werkzeuge Werkzeugaufnahmen mit Pistolengriff oder schwenkbare Werkzeugaufnahmen.
Der Drehmomentarm ist mit einem Pneumatikzylinder ausgestattet, um den Bediener beim Anheben zu unterstützen.

Drehmomentkapazität | 150 Nm
Reichweite | 1,5 m 4,9 ft
Nutzlastkapazität | 10 kg bei 4 bar