# Visão Geral de Componentes do Braço

Peça | Descrição
--- | ---
A | Coluna
B | Limitador de Giro Ajustável
C | Junta do Ombro
D | Braço da Lança
E | Junta do Cotovelo
F | Braço Paralelo Externo
G | Braço Paralelo Interno
H | Freio de reação
I | Haste Vertical

## Dimensões do Braço

Após a configuração completa do braço de torque, é importante manter uma limitação de ângulo mínimo de 30°.

Peça | Descrição | Comprimento
--- | --- | ---
A | Curso Vertical – Pneumático | 750 mm (29,5")
B | Raio de Trabalho – Pneumático | 1.460 mm (57,4")
C | Raio Máximo de Trabalho | 1557 mm (61,2")
D | Raio Interno de Trabalho | 151 mm (5,9")
E | Altura de Instalação da Haste Vertical | 686 mm (27,0")