# Klucz narzędziowy

Format nazewnictwa narzędzi IxB może być użyty do opisania funkcji i właściwości narzędzia. Poniżej znajduje się przykładowa nazwa narzędzia z odpowiadającym mu kluczem.

Pozycja | Opis | Symbol
--- | --- | ---
1 | Platforma | I = IxB (wbudowany sterownik)
2 | Technologia | C = Compact [Kompaktowy]
3 | Zasilanie | B = Battery [Akumulator]
4 | Kształt narzędzia | A =Angle [Kąt] Q = Szybkozmienne (głowice modułowe)
5 | Rozmiar silnika |
6 | Generacja narzędzia |
7 | Maks. moment obrotowy w Nm |
8 | Rozmiar napędu | 06 = 1/4" 10 = 3/8" 13 = 1/2"
9 | Akcesoria | HMI = Human Machine Interface (Interfejs człowiek-maszyna), wyświetlacz do konfiguracji narzędzi
10 | - | H = High torque accuracy (Wysoka dokładność momentu obrotowego) L = Głowica kątowa z blokadą Z = Głowica kątowa 110 stopni