# Indikácie priebehu pri spustení EHMI

Informácie v tomto oddiele platia len pre nástroje so sftvérom IxB od verzie 3.7 a vyššie.

Pri spustení nástroja bude EHMI indikovať, či prebieha aktualizácia softvéru, zobrazením nasledujúcich hlásení:

- Vyhľadať aktualizáciu softvéru

- Aktualizuje sa<module> Aplikácia/Zavádzanie

- Spustenie ovládača

INFORMÁCIA

NEVYŤAHUJTE batériu z nástroja počas aktualizácie softvéru. Nástroj sa môže poškodiť.

Modul je podsystém alebo súčasť, ktorý/-á je časťou nástroja IxB a aktualizuje sa softvérom IxB.

Modul (ako je zobrazený na displeji) | Popis
--- | ---
MRT | Hlavná doska
MCB | Výkonový modul
FTS | Predný snímač
EHMI | Rozšírené HMI
BHMI | Základné HMI

Ak sa počas aktualizácie softvéru vyskytne chyby, zobrazí sa nasledujúce hlásenie:

- Aktualizácia softvéru zlyhala (errorId)

errorId zodpovedá chybovým hláseniam nasledovne:

Id | Chybové hlásenie | Popis | Navrhovaná akcia
--- | --- | --- | ---
0 | Žiadne | - | -
1 | Informácie o doske modulu neplatné | Modul vytvorený s nesprávnymi údajmi | Nahraďte modul
2 | Informácie o zariadení modulu neplatné | Modul vytvorený s nesprávnymi údajmi | Nahraďte modul
3 | Súbor modulu poškodený | Systém súborov je poškodený | Nahraďte IAM
4 | Firmvér modulu nekompatibilný s hardvérom | Softvér nekompatibilný s hardvérom | Aktualizujte na novšiu verziu
5 | Súbor firmvéru modulu sa nenašiel | Systém súborov je poškodený | Nahraďte IAM
6 | Chyba pri čítaní súboru firmvéru modulu | Systém súborov je poškodený | Nahraďte IAM
7 | Uplynutie časového limitu komunikácie pri pokuse o aktualizáciu modulu | Poškodenie na konektore/kábli alebo module | Nahraďte IAM
8 | Chyba pri prijímaní údajov z modulu | Poškodenie na konektore/kábli alebo module | Vykonajte servis nástroja
9 | Neočakávaná odpoveď z modulu | Poškodenie na konektore/kábli alebo module | Vykonajte servis nástroja
10 | Modul je nedostupný | Poškodenie na konektore/kábli alebo module | Vykonajte servis nástroja
11 | Chyba pri prenášaní údajov do modulu | Poškodenie na konektore/kábli alebo module | Vykonajte servis nástroja
12 | Systém na záložnej batérii | Systém beží na záložnej batérii | Reštartujte nástroj – nevyberajte batériu ani sieťový adaptér, kým sa nedokončí aktualizácia