# EHMI 설명

EHMI(확장형 인간 기계 인터페이스: Extended Human Machine Interface)는 공구 받침 다리에 위치하며 3개의 푸시 버튼과 그래픽 디스플레이로 구성됩니다.

이 디스플레이는 IxB 소프트웨어 웹 사용자 인터페이스의 하위 세트를 표시하는 작업자를 위한 공구 통합형 인터페이스입니다.

EHMI는 조임 프로그램 및 배치 순서를 선택하는 용도로 사용할 수 있으며, 조임 결과 및 배치 시퀀스 내의 진행 상황을 표시하는 용도로도 사용할 수 있습니다.

위치 | 이름 | 설명
--- | --- | ---
1 | 디스플레이 | IxB 소프트웨어 웹 사용자 인터페이스의 서브 세트를 표시하는 화면입니다.
2 | 위 버튼 | 화면의 선택 항목을 위쪽 방향으로 옮기는 물리적 버튼입니다.
3 | 선택 버튼 | 화면 선택 사항을 확인하고 기본 메뉴로 다시 이동하는 용도로 사용하는 물리적 버튼입니다. (3초 동안 길게 눌러주세요)
4 | 아래 버튼 | 화면의 선택 항목을 아래 방향으로 옮기는 물리적 버튼입니다.

이 섹션에서

- 사용자 인터페이스