# Indikácia výberu programu uťahovania

Indikátor v LED krúžku je možné nakonfigurovať tak, aby zobrazovali aktuálne zvolený program uťahovania v sekvencii (1−6). Funkcia sa musí aktivovať vo webovom používateľskom rozhraní softvéru IxB.

1. Ak chcete zobraziť aktuálne zvolený program v sekvencii, otočte reverzný krúžok doľava. LED indikátor programu uťahovania sa zobrazí zľava doprava a zhora nadol, ako je to zobrazené nižšie. Ak má aktuálne zvolený program uťahovania pozíciu v sekvencii, ktorá je väčšia ako šesť, nebude svietiť žiadny LED indikátor.

2. Ak chcete spustiť program uťahovania, otočte reverzný krúžok doprava a stlačte spúšťač nástroja. Výsledok (OK / NOK) sa zobrazí LED krúžku.

3. Ak chcete zobraziť zvolený program, otočte reverzný krúžok doľava.

Výsledok pre uvoľnenie sa zobrazí ako obvykle. Ak sa po dokončenom uvoľnení otočí reverzný krúžok doprava, tak aktuálne zvolený program uťahovania sa zobrazí na LED krúžku.