# Групповая операция

Групповые последовательности используются, когда оператору необходимо выполнить серию затяжек в одном задании. Они могут быть ограничены только выполнением конкретного порядка выполнения затяжек. Групповые последовательности состоят из одной или нескольких групповых операций, и каждая групповая операция состоит из одной или нескольких затяжек.

EHMI можно использовать для выбора групповой последовательности для инструмента. Выбор групповой последовательности в EHMI превалирует над любыми задачами, установленными для инструмента в пользовательском веб-интерфейсе программного обеспечения IxB.

В этом разделе

- Выбор групповой последовательности
- Выбор опции управления групповыми операциями
- Считывание результатов групповой операции