# Allgemeine Installationssicherheit

Der Sensor muss oberhalb oder am Standfuß der Station angebracht werden, darf jedoch keinen Schwingungen oder Bewegungen bei der Bearbeitung ausgesetzt werden, welche zu einer Veränderung der Ausrichtung führen könnten.

WARNUNG

Quetschgefahr

Verwenden Sie zusätzliche Sicherheitsausstattung, um den Sensor gegen Herunterfallen zu sicher, was zu Sach- bzw. Personenschäden führen kann.

- Bringen Sie einen Sicherheitsdraht mittels eines Sicherheitshakens an der entsprechenden Öse am Sensor an. Sichern Sie den Sicherheitsdraht an einem festen Objekt.

## Gilt für:

8436 6771 00
8436 6771 01