# Kabelinformation

## Strömkabel

- Strömkabel med standardråkabel, M12 4 stift öppen kabel

- Kontakt: honkontakt 4 stift M12 A-kodad

Stiftfördelning
Sida A stiftnr | Kabelfärg | Sida B stiftnr | Funktion
--- | --- | --- | ---
1 | Vit | Öppen kabel | +24V
2 | Gul | Öppen kabel | +24V
3 | Brun | Öppen kabel | GND
4 | Grön | Öppen kabel | GND

## Ethernetkabel

- Standardethernetkabel, M12 x-kodad för PoE+

Stiftfördelning
Sida A M12 x-kodad stiftnr | Kabelfärg | Sida B RJ-45 stiftnr
--- | --- | ---
1 | Orange-vit | 1
2 | Orange | 2
3 | Grön-vit | 3
4 | Grön | 6
7 | Blå-vit | 5
8 | Blå | 4
5 | Brun-vit | 7
6 | Brun | 8

## Gäller för:

8436 6771 00
8436 6771 01