# Segurança Geral na Instalação

O Sensor deve ser instalado na estação, seja elevado ou em suporte tubular fixado no piso, mas não deve ser afetado por vibrações da estação ou pela movimentação de ferramentas que possa causar alterações no alinhamento.

AVISO

Risco de Esmagamento

Use equipamentos de segurança adicionais para evitar que o sensor caia, o que poderia levar a danos materiais e/ou a lesões corporais.

- Prenda um cabo de segurança equipado com um gancho de segurança ao olhal de segurança do sensor. Fixe o cabo de segurança a um objeto rígido.

## Aplica-se a:

8436 6771 00
8436 6771 01