# Calcolo della posizione dei tag

Grazie l'approccio stereoscopico di due fotocamere, i punti 3D dei tag vengono calcolati a partire dai punti angolari corrispondenti dei tag. Il sistema determina gli angoli dell'area dei tag nell'immagine.

## Risultato 3D del calcolo della posizione dei target

In base alla posizione dei tag, viene determinata la posizione (posizione e orientamento) del target nel sistema di coordinate corrispondente.

Posizione dei target

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01