# Norme generali di sicurezza per l’installazione

Montare il sensore sulla stazione aerea o sul piede, in modo che non venga influenzato dalle vibrazioni della stazione o dai movimenti degli utensili, che potrebbero causare cambiamenti dell'allineamento.

ATTENZIONE

Pericolo di schiacciamento

Utilizzare ulteriori dispositivi di sicurezza per prevenire la caduta del sensore, che potrebbe causare danni a proprietà e/o lesioni alle persone.

- Collegare un cavo di sicurezza con gancio di protezione all'apposito occhiello del sensore. Fissare il filo di sicurezza a un oggetto rigido.

## Applicabile a:

8436 6771 00
8436 6771 01