# Připojení k externímu PC prostřednictvím Připojení ke vzdálené ploše v OS Windows

1. Připojte ethernetový kabel k portu LAN 2 snímače ILS.​Druhý konec ethernetového kabelu zapojte do externího PC.

2. Zapněte snímač ILS.

3. V externím PC otevřete aplikaci Připojení ke vzdálené ploše.

   - Napište ivne-xxxxxxxx (kde xxxxxxxx je název snímače ILS) a zvolte možnost Připojit.

   - Název snímače je sériové číslo, které je uvedeno na štítku produktu.

4. Do přihlašovacího okna napište heslo (isra) a zvolte možnost Ano.

   Snímač ILS a software ILG běží vzdáleně v externím PC.

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01