# Obecná bezpečnost při instalaci

Snímač musí být nainstalován na horní nebo opěrnou tyč stanice, ale nesmějí ho ovlivňovat vibrace stanice ani pohyby nástrojů, které by mohly způsobit změny vyrovnání.

VÝSTRAHA

Nebezpečí rozdrcení

Použijte další bezpečnostní zařízení k zabránění pádu snímače, což by mohlo způsobit škody na majetku a/nebo zranění.

- Upevněte bezpečnostní lanko bezpečnostním hákem do bezpečnostního oka snímače. Upevněte bezpečnostní lanko k pevnému předmětu.

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01