# Detekce štítků na pasivních cílech

Pasivními cíli jsou základní deska, reflektor a specifický vzor.

Struktura pasivního cíle

1 | Základní deska
2 | Reflektor
3 | Specifický vzor

Jednotka osvětlení snímače vyzařuje infračervené světlo, které dopadá na reflektor. Reflektor odráží dopadající elektromagnetické vlny z většiny do směru, z něhož přišly, bez ohledu na směr dopadu a orientaci reflektoru.

Substrát reflektoru se skládá s malých průhledných skleněných kuliček, které zaměřují většinu dopadajícího světla.

Efekt zpětného odrazu

Vzhledem k odlišnému indexu lomu v porovnání se vzduchem je zadní povrch kuličky odrazivý. Tento efekt má za následek odrážení světla z fólie zpátky do snímače. Každý štítek je definován specifickým vzorem.

## Platí pro:

8436 6771 00
8436 6771 01