# 添加和管理站点

您必须首先导航到 Smart AMS Config。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Config UI 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Config 地址。
  示例地址：http://localhost:6395。确保将本地主机替换为运行 Smart AMS Config 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到配置部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，点击页面右上角的用户名，然后选择配置。

- 若要添加站点，请点击 生产线名称右侧，然后选择 Smart AMS 站点、SQS 站点或手动站点。如果站点没有与 Smart AMS 的连接，选择手动站点；Smart AMS 将忽略它。

- 若要重新排列生产线中的站点，请使用拖放操作。

- 若要复制、粘贴或删除站点，请使用该站点的右键上下文菜单。

此部分内容

- 指定 Smart AMS 站点的设置
- 在 Smart AMS 站点增加和管理控制器
- 添加配方
- 指定 SQS3 站点的设置
- 指定手动站点的设置