# 映射功能

购买后，您可以将可用功能映射到 Error Proofing License Manager。

确保运行 Error Proofing License Manager 的计算机已连接网络。

- 登录到 https://atlascopco.flexnetoperations.com/control/atco/login

- 点击搜索许可证管理器或 USB 设备链接，然后通过输入 ID、设备名称或现场名称查找记录。

  您将看到一个条目列表。

- 点击列表中的相应 ID。您将切换到查看许可证管理器或 USB 设备页面。

- 在查看许可证管理器或 USB 设备页面，点击映射功能链接。

  您将看到一个功能列表。您可以使用可用条件然后点击搜索按钮来过滤列表。

- 在要添加的数量列中，指定要添加到 Error Proofing License Manager 的功能实例数，然后点击映射功能。

一段时间后，这些功能将出现在 Error Proofing License Manager。刷新间隔在 Error Proofing License Manager 中的属性页面上配置。

影响映射的参数

服务器主机 ID：选择注册 Error Proofing License Manager 时使用的 MAC 地址。

与后台间隔同步：与后台同步会话之间的时间量。例如：10 米（10 分钟）。较少的数量可以在服务器上施加负载。

功能轮询间隔：功能请求轮询之间的时间量。例如：10 米（10 分钟）。较少的数量可以在服务器上施加负载。