# TCP/IP 通信端口

系统组件被预配置为使用默认端口。其中的端口可能需要重新配置以消除冲突，具体取决于您的具体硬件和软件配置。

在开放协议工具中，工具本身充当服务器。

组件 | 默认配置路径 | 默认端口
--- | --- | ---
FlexNet > Error Proofing License Manager web 界面 | C:\LLM\LLM\apache-tomcat-9.0.36\conf\server.xml | 8082
FlexNet > 许可服务器监听端口 | Error Proofing License Manager > 设置 | 7070
ILT 服务器端口 | Smart AMS Config > 常规 > 高级 | 10458
Keycloak 应用程序服务器 | 内部配置。 | 8306
Keycloak 管理器 | 内部配置。 | 6396
MES 构建数据端口 | Smart AMS Config > 常规 > MES | 8089
MES 结果数据端口 | Smart AMS Config > 常规 > MES | 8090
MES 进站端口 | Smart AMS Config > 常规 > MES | 8091
开放协议工具 | Smart AMS Config > 选择站点 > 控制器 | 4545
PLC | Smart AMS Config > 选择站点 > 控制器 | 8001
RabbitMQ 监听端口 | 在 RabbitMQ 中指定。 | 5672
Smart AMS Manager | 在安装 Smart AMS 时指定。 | 6394
Smart AMS Config | 硬编码。 | 6395