# 查看和筛选事件日志

您必须首先导航到 Smart AMS Manager。

- 使用桌面上或 Windows 开始菜单上的打开 Smart AMS Manager 快捷方式 前往 Web 浏览器中的 Smart AMS Manager 地址。
  示例地址：http://localhost:6394。安装 Smart AMS 时选择端口号。默认端口号为 6394。确保将本地主机替换为安装了 Error Proofing License Manager 的计算机的实际 IP 地址。

- 要切换到事件日志部分，请点击页面左侧的导航面板中的 。在屏幕较小的移动设备上，点击页面右上角的用户名，然后选择事件日志。

- 如要获取最新数据，请点击刷新。

日志包括关于事件的以下信息：时间、起源、级别、事件类型、警报（开启或关闭）、消息和详细信息。

## 服务事件历史记录

在服务事件历史记录子部分中，您可以找到事件的条目，包括 Smart AMS 与服务器之间的断开、工具与控制器之间的断开（与站点有关）、服务器与 PLC 之间的断开、生产过程中发生的错误、工件进站和出站操作、工件状态的改变。

可以按时间戳、源类型、事件类型、消息文本、日志级别和警报筛选记录。

1. 点击列标头。

2. 指定筛选条件。
   列标题将以粗斜体显示。

   您可以在筛选器中使用星号（*）来匹配任何数量的字符（如适用）。

3. 点击刷新。

要删除筛选器，请点击列标头，然后删除筛选器框中的任何文本。或者，点击重置以恢复为默认视图。

若要配置高级筛选器：

1. 点击高级筛选器字样。

2. 在级别列表中，选择您选择的日志级别：全部、信息、警告、错误或致命。

3. 在警报列表中，选择开启、关闭或无警报指示。您可以将这些结合起来。

若要查看事件详细信息：

1. 如果可用，请点击详细信息栏中的 。事件详细信息以 JSON 格式显示。

2. 若要关闭详细信息弹出窗口，请再次点击 。

## 管理器事件历史记录

在管理器事件历史记录子部分中，您可以找到与 Smart AMS Manager 有关的事件条目。