# Intervaly údržby

Za normálnych prevádzkových podmienok, pri 80 % zaťažení a maximálnej teplote motora 80 °C, vykonávajte servis náradia v nasledujúcich intervaloch:

Typ nástroja | Interval údržby
--- | ---
Uhol | Každých 250 000 cyklov.
Priamy | Každý 1 milión cyklov alebo raz ročne, podľa toho, čo nastane skôr.
Ofset | Každý 1 milión cyklov alebo raz ročne, podľa toho, čo nastane skôr.

Ak náradie pracuje v náročnejších podmienkach, ako sú uvedené vyššie, obráťte sa na miestne servisné stredisko spoločnosti Atlas Copco, kde vám poskytnú špecifické informácie o intervaloch údržby.