# Surriscaldamento

L'utilizzo di coppie elevate su giunti morbidi con tempi di ciclo brevi può causare surriscaldamento e ridurre la durata dell'utensile. Contattare il rappresentante Atlas Copco di zona se si ha bisogno di aiuto per simulazioni o calcoli prima di selezionare il modello e le dimensioni dell'utensile. Si prega di fornire le seguenti informazioni per il calcolo del calore:

- Coppia target (Nm) - Velocità durante la discesa e durante il serraggio (RPM).

- Angolo di rotazione in giri o gradi.

- Angolo finale in gradi.

- Tempo di ciclo - Secondi tra l'inizio di ogni serraggio, o serraggi all'ora.