# Informazioni sul riciclo dei modelli con testa angolare

| Componente | Osservazioni | Riciclare come
--- | --- | --- | ---
1 | Rinvii angolari |  | Metallo, acciaio
2 | Dado del cappuccio |  | Metallo, acciaio
3 | Morsetto |  | Metallo, acciaio
4 | Viti | 4 pezzi | Metallo, acciaio
5 | Coperchio |  | Metallo, zinco
6 | Scheda del modulo |  | Elettronica, WEEE
7 | Viti | 2 pezzi | Metallo, acciaio
8 | Pressacavo |  | Metallo, ottone
9 | Vite di regolazione |  | Metallo, acciaio
10 | Alloggiamento della scheda del modulo |  | Metallo, zinco
11 | Pressacavo |  | Metallo, ottone
12 | Cuscinetto dell'ago |  | Metallo, acciaio
13 | Alloggiamento |  | Metallo, acciaio
14 | Alloggiamento |  | Metallo, acciaio
15 | Vite |  | Metallo, acciaio
16 | Avvitatore |  | Elettronica, WEEE
17 | Alloggiamento dello statore |  | Elettronica, WEEE
18 | Anello elastico |  | Metallo, acciaio
19 | Guida dei cavi |  | Plastica, ABS/PA
20 | Viti | 6 pezzi | Metallo, acciaio
21 | Coperchio |  | Metallo, zinco
22 | Pressacavo |  | Metallo, ottone
23 | Viti | 2 pezzi | Metallo, acciaio
24 | Scheda principale |  | Elettronica, WEEE
25 | Boccola flessibile | 2 pezzi | Gomma
26 | Vite |  | Metallo, acciaio
27 | Piastra |  | Metallo, acciaio
28 | Distanziatore |  | Metallo, acciaio
29 | Cavo |  | Elettronica, WEEE
30 | Unità ingranaggio |  | Metallo, acciaio
31 | Motore |  | Elettronica, WEEE