# Boční síla

K boční síle může dojít, jestliže:

- Vícenásobný držák se dvěma nebo více upevněnými nástroji není pevně spojen se sestavovaným objektem.

- Jednotlivý nástroj se používá s reakční tyčí k zachycení reakčního momentu.

Jsou-li nástroj(e) a montovaný objekt zajištěny ve svých přípravcích, nevzniká žádná nebo jen malá síla.

Je-li držák nástrčné hlavice nástroje vystaven boční síle, ujisti se, že všechny součásti ji dokážou unést. Pokud potřebujete pomoc s ověřením, zda všechny součásti zvládnou boční sílu, obrať se na místní zákaznické centrum Atlas Copco.