# Symbole am Werkzeug

Auf dem Werkzeug können die folgenden Symbole angebracht sein:

Symbol | Bezeichnung | Kommentar
--- | --- | ---
| China RoHS – Beschränkung gefährlicher Stoffe | Dieses Symbol wird auf dem chinesischen Markt verwendet. Das Produkt enthält Substanzen, die oberhalb der RoHS-Grenzwerte liegen. Der in Jahren angegebene Zeitraum der umweltfreundlichen Verwendung (Environmentally Friendly Use Period, EFUP) ist innerhalb des Kreises zu finden.
| Warnung | Lassen Sie bei der Verwendung des Geräts Vorsicht walten.
| Anweisungen | Lesen Sie alle Produktanweisungen, bevor Sie das Produkt verwenden.
| WEEE – Elektro- und Elektronik-Altgeräte | Innerhalb des Produkts befindliche Komponenten müssen gemäß der WEEE-Richtlinie gehandhabt werden.
| EAC – Eurasische Konformitätsbescheinigung | Das Produkt entspricht allen technischen Vorschriften der Eurasischen Wirtschaftsunion.
| KC – Koreanische Konformitätsbescheinigung | Das Produkt entspricht den südkoreanischen Sicherheitsnormen.
| Warnung | Verbrennungsgefahr. Die Oberfläche des Werkzeugs kann heiß sein.
| Warnung | Elektrische Gefahren.