# Sidokraft

Sidokraft kan uppstå om:

- En multipel, med två eller flera fasta verktyg, är inte fast i förhållande till monteringsobjektet.

- Ett enda verktyg används tillsammans med ett mothåll för att hantera reaktionsmomentet.

Om verktyget/verktygen och monteringsobjektet är låsta i sina respektive fixturer kommer det inte att uppstå någon eller endast låg kraft.

Om verktygets hylshållare utsätts för sidokrafter ska du se till att alla ingående delar klarar sidokraften. Kontakta ditt lokala Atlas Copco-kundcenter om du behöver hjälp med att bekräfta att alla komponenter klarar sidokrafterna.