# Überhitzung

Wird mit kurzer Zykluszeit und hohem Drehmoment an weichen Verbindungen gearbeitet, kann es zur Überhitzung kommen, was die Lebensdauer des Werkzeugs verkürzt. Sollten Sie Unterstützung benötigen, um vor der Auswahl des Werkzeugmodells und der Werkzeuggröße Simulationen und Berechnungen zu erstellen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertreter von Atlas Copco. Für eine Berechnung der Wärmeentwicklung werden die folgenden Angaben benötigt:

- Zieldrehmoment (Nm) – Drehzahl während des Auslaufens und der Verschraubung (U/min).

- Auslaufwinkel in Umdrehungen oder Grad.

- Verschraubungswinkel in Grad.

- Zykluszeit – Anzahl der Sekunden, die zwischen den Starts der einzelnen Verschraubungen liegen, oder Verschraubungen pro Stunde.