# Przegrzane

Praca z wysokim momentem obrotowym na miękkich połączeniach przy krótkim czasie cyklu może spowodować przegrzanie i skrócenie żywotności narzędzia. Skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym Atlas Copco w sprawie uzyskania pomocy w zakresie symulacji lub obliczeń przed wybraniem modelu i rozmiaru narzędzia. Należy podać następujące informacje do obliczeń cieplnych:

- Docelowy moment obrotowy (Nm) – prędkość obrotowa podczas luzowania i podczas dokręcania (obr./min).

- Kąt wkręcania w obrotach lub stopniach.

- Kąt dokręcania w stopniach.

- Czas cyklu – liczba sekund między rozpoczęciem każdego dokręcania lub liczba dokręceń na godzinę.