# Symbole na narzędziu

Na narzędziu mogą widnieć następujące symbole:

Symbol | Nazwa | Komentarz
--- | --- | ---
| Chiński RoHS – ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych | Ten symbol jest używany na rynku chińskim. Produkt zawiera substancje przekraczające limity określone w RoHS. Okres użytkowania przyjaznego dla środowiska (Environmentally Friendly Use Period – EFUP) wyrażony w latach jest wyświetlany wewnątrz okręgu.
| Ostrzeżenie | Podczas korzystania z urządzenia należy zachować ostrożność.
| Instrukcje | Przeczytaj niniejszą instrukcję użytkowania produktu przed przystąpieniem do jego używania.
| WEEE – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny | Części wchodzące w skład produktu muszą być zutylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE.
| EAC – Eurasian Conformity | Produkt jest zgodny ze wszystkimi przepisami technicznymi Euroazjatyckiej Unii Celnej.
| KC – Korean Certification | Produkt jest zgodny z południowokoreańskimi normami bezpieczeństwa.
| Ostrzeżenie | Niebezpieczeństwo oparzeń. Powierzchnia narzędzia może być gorąca.
| Ostrzeżenie | Zagrożenie elektryczne.