# Значки на инструменте

На инструменте могут отображаться следующие символы:

Условное обозначение | Название | Комментарий
--- | --- | ---
| Китай RoHS – Ограничение опасных веществ | Этот символ используется на китайском рынке. Изделие содержит вещества, превышающие пределы RoHS. Период экологически чистого использования (EFUP) в годах отображается внутри круга.
| Предупреждение | Соблюдайте осторожность при использовании устройства.
| Указания | Перед использованием изделия прочтите данные инструкции изделия.
| Директива WEEE – Директива об отходах электрического и электронного оборудования | Детали данного изделия должны перерабатываться в соответствии с Директивой WEEE.
| EAC – Евразийское соответствие | Изделие соответствует всем техническим регламентам Евразийского таможенного союза.
| KC – Корейская сертификация | Изделие соответствует южнокорейским стандартам безопасности.
| Предупреждение | Опасность ожога. Поверхность инструмента может быть горячей.
| Предупреждение | Опасность поражения электрическим током.